Chmielnik, dnia 30.09.2020r.

Znak: IPS.271.54.2020

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro*

**Zamawiający: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik**; [**www.chmielnik.com**](http://www.chmielnik.com)tel. (41) 354 32 73, fax. (41) 354 -22-78

e-mail: [zbigniew.kuza@chmielnik.com](mailto:zbigniew.kuza@chmielnik.com)

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia   
publicznego na realizację zadania **pn.: Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Chmielnik w ramach funduszu sołeckiego 2020r.**

W skład zadania wchodzi:

**1. Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działkach nr 141 i 142 w miejscowości Jasień.**

**2. Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 766/4 – sołectwo Sędziejowice.**

CPV: 45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

CPV: 45 11 10 00-0 Roboty budowlane - roboty ziemne

CPV: 45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV: 45 23 33 40-0 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia

CPV: 45 11 27 23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CPV: 36 53 52 00-2 Wyposażenie placów zabaw

**Rodzaj zamówienia: dostawy**

**I. Określenie przedmiotu zamówienia:**

**1.Przedmiot inwestycji obejmuje zakup, dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowościach: Jasień i Sędziejowice zgodnie z dokumentacją projektową:**

**a) Jasień: zakup, dostawa i montaż urządzeń:**

* **Tablica regulaminowa: - szt. 1**

Wysokość całkowita urządzenia: 2 m Szerokość urządzenia: 0.05 m Długość urządzenia: 0.58 m

Tablica regulaminowa to tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem na uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu.

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

Osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

* **Huśtawka: -**  huśtawka wagowa o zmiennej długości ramienia**:** konstrukcja wykonane z profilu 120x40x3mm, 80x40x3mm oraz pręta Ø20, urządzenie wyposażone w mechanizm z kierownicą umożliwiający w szybki i prosty sposób przesunąć oś obrotu ramienia huśtawki, siedziska wykonane z płyty HDPE o grubości 19mm, wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym.
* **Bujak: -** konstrukcja urządzenia wykonana z rury Ø114,3x4mm oraz blachy grubości 5mm, elementy powierzchniowe wykonane z płyty HDPE o grubości 13mm, wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym.
* **Zjeżdżalnia:-** konstrukcja wykonana ze stali oraz płyty polietylenowej HDPE, ślizg zjeżdżalni wykonany z blachy chromowej, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym, strukturalnym. Wymiary urządzenia (dł.x szer.x wys.) 2,72x0,57x1,72 m .
* **Tablica kółko i krzyżyk –** wymiary urządzenia (dł.x szer.x wys.) 0,77x0,09x1,40 m , konstrukcja wykonana jest z profilu 40x40x3 mm, elementy powierzchniowe wykonane z płyty HPL o grubości 6 mm, tabliczki wykonane z trójwarstwowej płyty HPDE o grubości 19 mm. Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym, strukturalnym.
* **Kalejdoskop** - wymiary urządzenia (dł.x szer.x wys.) 0,63x0,25x1,56 m , konstrukcja urządzenia wykonana z rury stalowej Ø114,3x4mm, elementy powierzchniowe wykonane z płyty HDPE o grubości 19 i 15mm, wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczony antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym, strukturalnym.

**b) Sędziejowice: zakup, dostawa i montaż urządzeń:**

* **WAHADŁO POJEDYNCZE NA SŁUPIE** Wymiary urządzenia (dł x sz x w): 665x800x1420 mm Specyfikacja techniczna: Rura nośna o śr. 100mm i gr. 4mm lub profil stalowy 100mm x 50mm. Pozostałe rury o śr. 42,3mm i gr. 2,8mm. Rury i śruby mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Stopka ma być wykonana ze stali. Wszystkie elementy stalowe mają być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy lub galwaniczny oraz malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rączki mają być zrobione z polichlorku winylu. Kolorystyka urządzenia: czarno – zielony. Montaż: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotwy stalowej.
* **WIOŚLARZ** Wymiary urządzenia (dł x sz x w): 987x824x902 mm Specyfikacja techniczna: Rura nośna o śr. 100mm i gr. 4mm lub profil stalowy 100mm x 50mm. Pozostałe rury o śr. 42,3mm i gr. 2,8mm. Rury i śruby mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko ma być wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm Wszystkie elementy stalowe mają być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy lub galwaniczny oraz malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rączki mają być zrobione z polichlorku winylu. Kolorystyka urządzenia: czarno – zielony. Montaż: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotwy stalowej.
* **BIEGACZ** Wymiary urządzenia (dł x sz x w): 489x1000x1429 mm Specyfikacja techniczna: Rura nośna o śr. 100mm i gr. 4mm lub profil stalowy 100mm x 50mm. Pozostałe rury o śr. 42,3mm i gr. 2,8mm. Rury i śruby mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Stopki mają być wykonane ze stali. Wszystkie elementy stalowe mają być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy lub galwaniczny oraz malowanie farbami proszkowymi. Kolorystyka urządzenia: czarno – zielony. Montaż: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotwy stalowej
* **WYCIĄG GÓRNY NA SŁUPIE** Wymiary urządzenia (dł x sz x w): min. 0,95 x 1,10 x 1,70 m Specyfikacja techniczna: Rura nośna o śr. 100mm i gr. 4mm lub profil stalowy 100mm x 50mm. Pozostałe rury o śr. 42,3mm i gr. 2,8mm. Rury i śruby mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie ma być wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy stalowe mają być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy lub galwaniczny oraz malowanie farbami proszkowymi. Kolorystyka urządzenia: czarno – zielony. Montaż: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotwy stalowej
* **WYCIĄG DOLNY NA SŁUPIE** Wymiary urządzenia (dł x sz x w): min. 0,90 x 1,15 x 1,70 m Specyfikacja techniczna: Rura nośna o śr. 100mm i gr. 4mm lub profil stalowy 100mm x 50mm. Pozostałe rury o śr. 42,3mm i gr. 2,8mm. Rury i śruby mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie ma być wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy stalowe mają być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy lub galwaniczny oraz malowanie farbami proszkowymi. Kolorystyka urządzenia: czarno – zielony. Montaż: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotwy stalowej.
* **Tablica regulaminowa: - szt. 1**

Wysokość całkowita urządzenia: 2 m Szerokość urządzenia: 0.05 m Długość urządzenia: 0.58 m

Tablica regulaminowa to tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem na uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu.

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

Osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

**UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ogrodzeń placów zabaw ujętych w dokumentacji projektowej oraz nawierzchni z trawy**

**Do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta.**

2. Przedmiot umowy obejmuje obsługę geodezyjną polegająca na wytyczeniu miejsc montażu urządzeń.

Zamawiający wymaga oświadczenia o wytyczeniu geodezyjnym

3. Wszystkie urządzenia na place zabaw muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnie z Polskimi normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania urządzeń i ich bezpieczeństwa są ważne certyfikaty bezpieczeństwa wg norm EN-1176 i EN-1177, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po zamontowaniu urządzeń .

4. Przedstawione wymiary urządzeń są orientacyjne. Zamawiający dopuszcza tolerancję w granicach 2-3 % od podanych w postępowaniu.

5. Wykonawca na dostarczony sprzęt i wykonane roboty zobowiązuje się udzielić minimum 3-letniej gwarancji.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakupu któregoś   
z elementów wyposażenia lub zmniejszenia zakresu w poszczególnych zadaniach, w przypadku, gdy zaoferowane ceny przekroczą kwoty jakie Zamawiający przeznaczył w budżecie Gminy na realizację tych zadań.**

**II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :**

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście   
w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7,   
26-020 Chmielnik, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 354-32-73; 41 354 22 78 wew. 207.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Zbigniew Kuza.

**III. Termin wykonania zamówienia:**

Wymagany termin realizacji zamówienia – **do dnia 30.11.2019 r.**

**IV. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakich Zamawiający żąda od Wykonawców:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia umieszczonego w treści druku formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

**V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:**

**Kryterium oceny ofert – cena 100%.**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone warunki udziału w postępowaniu.

**VI. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać:

* osobiście lub pocztą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku,   
  Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, sekretariat-pokój 102, lub
* e-mailem na zbigniew.kuza@chmielnik.com , lub
* przesłać faksem na nr 41 354 22 78 w terminie **do dnia 08 października 2020 roku** do godz. **12.00.**

1. **Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**
2. **Formularz ofertowy –**wg wzoru – Załącznik nr 1.
3. **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,** jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, **(załącznik Wykonawcy)**.
4. **Kosztorys inwestorski**.

**VIII. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto  
   za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz ceny w rozbiciu na poszczególne zadania.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. **Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.**
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

**IX. Warunki płatności:**

* + - 1. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturami końcowymi wystawionymi osobno na każde zadanie. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego, po zakończeniu i odebraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru robót.

**XIII. Przetwarzanie danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

**Administrator danych osobowych**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku (26-020) Chmielnik Plac Kościuszki 7

Z administratorem można się kontaktować w następujący sposób:  
a) listownie na adres Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik   
b) e-mailem: [umig@chmielnik.com](mailto:umig@chmielnik.com)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: [rodo@chmielnik.com](mailto:rodo@chmielnik.com)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak: IPS.271.54.2020 pn. **„Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Chmielnik w ramach funduszu sołeckiego 2020r**. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego .

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej; art. 9 ust.1 lit. g RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.

Szczególnych przepisów prawa i będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Gmina Chmielnik nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danej sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana sprawy.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku dostępne są na stronie [www.chmielnik.com](http://www.chmielnik.com)

**X. Informacje o formalnościach**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający drogą mailową zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Termin związania ofertą – 30 dni.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  
   o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik

**Załączniki:**

* Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – wzór,
* Załącznik nr 2 - Projekt umowy,
* Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa:
  1. - Projekt placu zabaw w Sołectwie Jasień,
  2. - Przedmiar
  3. – Projekt placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Sołectwie Sędziejowice
  4. – Przedmiar