Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamierzenie budowalne pn. **Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik** obejmuje w szczególności następujące zamierzenia budowlane :

**Część 1 - Poprawa infrastruktury publicznej – infrastruktura drogowa**

Zaprojektowanie i budowa infrastruktury drogowej obejmującej następujące odcinki dróg:

1. Budowa dróg na osiedlu „Za Kościółkiem” w formule zaprojektuj – wybuduj
2. Przebudowa drogi gminnej nr 316055 Szyszczyce przez wieś – Psiarnia w formule zaprojektuj-wybuduj
3. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w msc. Borzykowa w formule zaprojektuj-wybuduj

W ramach realizacji zadań wymienionych w Części 1 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla każdego zadania szczegółowego osobno. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

**Dla Części 1 realizowanej w formule zaprojektuj – wybuduj Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca szacując wysokość wynagrodzenia dla wartości prac projektowych może przyjąć max 5% wartości zadania szczegółowego ogółem.**

UWAGA: W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.1 a, b, c do Program Funkcjonalno-użytkowy

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

**Część 2 - Poprawa infrastruktury publicznej – infrastruktura wodno-kanalizacyjna**

W ramach w/w części do zrealizowania są trzy zadania szczegółowe:

1. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj – wybuduj
2. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice
3. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego

W ramach realizacji zadań wymienionych w Części 2 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla każdego zadania szczegółowego osobno. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

**Dla Części 2 a) realizowanej w formule zaprojektuj – wybuduj Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca szacując wysokość wynagrodzenia dla wartości prac projektowych może przyjąć max 5% wartości zadania szczegółowego ogółem.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.2 do SWZ Dokumentacja projektowa, STWiOR, Program Funkcjonalno-Użytkowy, przedmiar robót pomocniczo

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

**Część 3 – Poprawa infrastruktury publicznej – infrastruktura oświetleniowa**

W ramach w/w części należy wykonać rozbudowę infrastruktury oświetleniowej ( roboty budowlane) na podstawie gotowej dokumentacji projektowej

– w Chmielniku - ul. Bednarska, ul. Piastów, ul. Wolności w Chmielniku,

- uzupełnienie brakującego oświetlenia w miejscowościach:

Celiny, Minostowice, Suchowola, Suliszów, Grabowiec, Lipy, Łagiewniki, Piotrkowice, Suliszów, Sędziejowice, Śladków Duży, Borzykowa.

W ramach realizacji zadań wymienionych w Części 3 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla każdego zadania szczegółowego osobno. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.3 do SWZ Dokumentacja projektowa, STWiOR

- Załącznik nr 11.3 do SWZ przedmiar robót.

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

**Część 4 – Poprawa infrastruktury publicznej – plac zabaw**

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania oraz wybudowania integracyjnego placu zabaw z uwzględnieniem różnych kategorii wiekowej dzieci uczęszczających do przedszkola. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej i roboty w zakresie wyburzenia istniejącego budynku gospodarczego na obszarze planowanym do budowy placu zabaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera PFU oraz dalej opisany w treści niniejszego załącznika zakres zadania.

W ramach realizacji zadań wymienionych w Części 4 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla każdego zadania szczegółowego osobno. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

**Dla Części 4 realizowanej w formule zaprojektuj – wybuduj Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca szacując wysokość wynagrodzenia dla wartości prac projektowych może przyjąć max 5% wartości zadania szczegółowego ogółem.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.4 do SWZ Program Funkcjonalno-użytkowy

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

**Część 5 – Poprawa infrastruktury publicznej – infrastruktura sportowa (ZENIT)**

W ramach w/w części do zrealizowania są następujące działania częściowe ( roboty budowlane):

- Zadaszenie trybun na kompleksie sportowym „ZENIT wraz z budową kontenera zaplecza sportowego i modernizacją budynku kasy biletowej.

- Zadaszenie trybun na kompleksie sportowym „ZENIT wraz z budową kontenera zaplecza sportowego i modernizacją budynku kasy biletowej. Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie budowę zadaszenia części trybun, budowę/dostawę kontenera – zaplecza sportowego oraz modernizację budynku kasy biletowej przy kompleksie sportowym Klubu „ZENIT” na ul. Dygasińskiego w Chmielniku. Zamawiający informuje, iż część robót w zakresie modernizacji trybuny sportowej i w ramach zaprojektowanego zagospodarowania zostały wykonane.

W ramach realizacji zadań wymienionych w Części 5 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla każdego zadania szczegółowego osobno. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.5 do SWZ Dokumentacja projektowa, STWiOR

- Załącznik nr 11.5 do SWZ przedmiar robót.

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

**Część 6 – Poprawa infrastruktury publicznej – infrastruktura rekreacyjna (tężnia)**

W ramach w/w części do zrealizowania są następujące działania częściowe:

- Budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenu przy zalewie „Andrzejówka” w formule zaprojektuj – wybuduj.

Inwestycja planowana do realizacji na działkach nr ewid. 704/1, 201/2 (obręb: 0001 Chmielnik) oraz na dz. nr ewid. 5/1 (obręb 0024 Śladków Mały). W ramach zadania przewiduje się:

- budowę tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą: zew. instalacją technologiczną, zew. instalacją wodną

- zakup i montaż małej architektury

- budowę muru oporowego prefabrykowanego w kształcie litery „L”

- plac rekreacyjny – komunikacja piesza- nawierzchnia wykonana z kostki betonowej

- inne prace uzgodnione na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

W ramach realizacji zadań wymienionych w Części 6 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla każdego zadania szczegółowego osobno. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

**Dla Części 6 realizowanej w formule zaprojektuj – wybuduj Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca szacując wysokość wynagrodzenia dla wartości prac projektowych może przyjąć max 5% wartości zadania szczegółowego ogółem.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.6 do SWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy

- Załącznik nr 11.6 do SWZ przedmiar robót.

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

**Część 7 –** **Poprawa infrastruktury publicznej - Infrastruktura oświetleniowa w msc. Przededworze**

W ramach realizacji zadania należy wykonać roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego drogowego zgodnie z zakresem wskazanym w załączonej dokumentacji projektowej uwzględniając w szczególności następujący zakres:

- roboty budowlane zgodnie z dokumentacja techniczną stanowiącą Załącznik nr 11.7 do SWZ

- roboty pomocnicze , przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń

- zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie,

- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń

- przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do użytku, inwentaryzacja powykonawcza, dokumentacja powykonawcza itp.

- włączenie do istniejącego systemu zarzadzania energią w Gminie Chmielnik każdy odcinek wykonanego oświetlenia

- inne niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zadań wymienionych w Części 7 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla każdego zadania szczegółowego osobno. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.7 do SWZ Dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

**Część 8 – Poprawa infrastruktury publicznej - Infrastruktura oświetleniowa w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego**

W ramach realizacji zadania należy wykonać roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego drogowego zgodnie z zakresem wskazanym w załączonej dokumentacji projektowej uwzględniając w szczególności następujący zakres:

- roboty budowlane zgodnie z dokumentacja techniczną stanowiącą Załącznik nr 11.7 do SWZ

- roboty pomocnicze , przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń

- zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie,

- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń

- przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do użytku, inwentaryzacja powykonawcza, dokumentacja powykonawcza itp.

- włączenie do istniejącego systemu zarzadzania energią w Gminie Chmielnik każdy odcinek wykonanego oświetlenia

- inne niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zadań wymienionych w Części 8 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla każdego zadania szczegółowego osobno. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.8 do SWZ Dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności:

− wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji technicznej przekazanej lub opracowanej i zatwierdzonej w ramach zamówienia oraz SWZ,

− zapewnienie nadzoru i objęcia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych,

− organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu budowy,

− sporządzenie planu BIOZ,

− udział w organizowanych radach budowy,

− zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, pomiarów i odbiorów,

− doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót,

− wywiezienie gruzu oraz ziemi na składowisko odpadów i utylizację odpadów budowlanych,

− utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót, również dróg dojazdowych do terenu budowy, które Wykonawca jest zobowiązany sprzątać z brudu budowlanego,

− obsługę geodezyjną zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze szkicami polowymi i wykonaniem mapy powykonawczej, − dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urządzeń, opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń i zasad korzystania z instalacji , szkolenie obsługi, uzyskanie branżowych odbiorów technicznych, uporządkowanie terenu budowy,

− ustanowienie nadzorów właścicielskich dysponentów sieci, dokonanie opłat za te nadzory i uzyskanie odbiorów jednostek branżowych,

− uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

− informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentów sieci o zamierzonych terminach rozpoczęcia, zakończenia i odbiorów robót zgodnie z wydanymi warunkami (stanowiącymi część dokumentacji technicznej). Po wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy uzyskać protokolarny odbiór potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z w/w dysponentami sieci podczas wykonywania przez nich prac,

− wszelkie dodatkowe koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych niezbędne do prawidłowego i terminowego ich wykonania, jak np. opłaty za zajęcie pasa drogowego (o ile zajdzie taka konieczność), koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu, koszty zużycia mediów, opłaty związane z nadzorem i odbiorem technicznym dysponentów sieci i inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia, w tym również koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej dla dysponentów sieci i jednostek branżowych,

− uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień, odbiorów z dysponentami wszystkich sieci oraz dokonywanie wszelkich zgłoszeń i zawiadomień oraz dopełnienie wszelkich formalności wynikających ze wszystkich decyzji i warunków technicznych, które stanowią podstawę do prowadzenia robót,

− przeprowadzenie inspekcji TV wykonanej kanalizacji sanitarnej i sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji ( jeżeli dotyczy),

− przed przystąpieniem do wykonywania prac w pasie drogowym - uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego z uwzględnieniem wszystkich formalności, których należy dopełnić w tym zakresie, jak np. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, poniesienie kosztu zajęcia pasa drogowego ( jeżeli dotyczy)

− opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym do czasu odbioru końcowego, − Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej niezbędnej do przystąpienia do użytkowania drogi- wszystkich protokołów badań, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów dysponentów sieci, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i innych niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa,

* Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji budowlanej użyto nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których równoważność opisano w Specyfikacjach Technicznych lub dokumentacji projektowej.
* Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SWZ, w/w dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty ujęte w w/w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą dodatkowo finansowane przez Zamawiającego.
* Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, drogowych, konstrukcyjno – budowlanej, wodociągowych i kanalizacyjnych – stosownie do realizowanej części zamówienia.
* Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczona dokumentacja techniczna jest kompletna i czy nie zawiera wad lub błędów dających się wykryć przy zachowaniu poziomu należytej staranności. Ujawnione w dokumentacji technicznej ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi i sztuką budowlaną.
* Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych   
  w związku z prowadzonymi pracami. Polisę w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed rozpoczęciem robót budowlanych.
* Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt wykonywanego przedmiotu zamówienia, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania.
* Wykonawca jest zobowiązany opracować, uzgodnić z Zamawiającym i przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy harmonogram terminowo -finansowo-rzeczowy zawierający wydzielone etapy inwestycji realizacji robót uwzględniający warunki zawarte w SWZ wraz z kosztorysami prac i robót części dla której realizuje zamówienie.
* Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zgodnie z zasadami finansowania Programu. Szczegóły dotyczące programu dostępne są pod linkiem:

<https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21585>

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ SZCZEGÓŁOWYCH

Część 1 - Poprawa infrastruktury publicznej – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Zaprojektowanie i budowa infrastruktury drogowej obejmującej następujące odcinki dróg:

a) Budowa dróg na osiedlu „Za Kościółkiem” w formule zaprojektuj – wybuduj

b) Przebudowa drogi gminnej nr 316055 Szyszczyce przez wieś – Psiarnia w formule zaprojektuj-wybuduj

c) Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w msc. Borzykowa w formule zaprojektuj-wybuduj

1. Budowa dróg na osiedlu „Za Kościółkiem” w formule zaprojektuj – wybuduj

|  |
| --- |
| 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz powierzchniowe autostrad, dróg |
| 45230000-8 Roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, dróg, lotnisk, kolei oraz wyrównywanie terenu |
| 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |
| 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Budowane drogi gminne zlokalizowane są w województwie świętokrzyskim, w powiecie

kieleckim na terenie Miasta Chmielnik. W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami zrealizować roboty budowlane budowy dróg ujętych w MPZP w ulicach wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na wskazanych fragmentach:

1-Bp. Materskiego – droga wewnętrzna L≈ 56 m (36.KDW)

2- A. Zalewskiego – droga dojazdowa L≈ 136 m (33.KDD)

3- J. Zakrzeńskiego – droga lokalna L≈ 400 m (32.KDL)

4- St. Żaka – droga dojazdowa ≈ 105 m (33.KDD) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego

w miejscach poszerzeń dla zawracania pojazdów.

5- M. Stolzman – droga dojazdowa ≈ 105 m (33.KDD) wraz z rozbudową oświetlenia

ulicznego w miejscach poszerzeń dla zawracania pojazdów.

6- L. Kozłowskiego – droga dojazdowa ≈ 105 m (33.KDD) wraz z rozbudową oświetlenia

ulicznego w miejscach poszerzeń dla zawracania pojazdów.

7- R. Arendarskiego- – droga dojazdowa ≈ 105 m (33.KDD) wraz z rozbudową oświetlenia

ulicznego w miejscach poszerzeń dla zawracania pojazdów.

wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości około 1012 mb.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Ponadto w ramach zamówienia jest również wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych/promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Szczegóły dotyczące zasad promocji w/w programu i wymogi dla tablic zawarte są pod linkiem <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610>

UWAGA: W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.1 a) do SWZ Program Funkcjonalno – Użytkowy

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

1. Przebudowa drogi gminnej nr 316055 Szyszczyce przez wieś – Psiarnia w formule zaprojektuj-wybuduj

|  |
| --- |
| 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz powierzchniowe autostrad, dróg |
| 45230000-8 Roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, dróg, lotnisk, kolei oraz wyrównywanie terenu |
| 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami zrealizować roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 316055 Szyszczyce przez wieś-Psiarnia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o długości około 917 mb szerokość jezdni asfaltowej około 4,0 m obustronne rowy. Odcinek ulicy objęty przedsięwzięciem przebiega przez miejscowości Szyszczyce-Psiarnia. Przebudowywana droga łączy się w dwóch miejscach z drogą powiatową nr 1003P. Początek inwestycji zlokalizowano na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1003P w m. Psiarnia poprzez zjazd publiczny, a koniec w m. Szyszczyce na zjeździe publicznym z drogi powiatowej nr 1003P. Całość inwestycji mieścić się będzie na dz. nr ewid. 433 obręb: Szyszczyce.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Ponadto w ramach zamówienia jest również wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych/promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Szczegóły dotyczące zasad promocji w/w programu i wymogi dla tablic zawarte są pod linkiem <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610>

UWAGA: W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.1 b) do SWZ Program Funkcjonalno – Użytkowy

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

1. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w msc. Borzykowa w formule zaprojektuj-wybuduj

|  |
| --- |
| 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz powierzchniowe autostrad, dróg |
| 45230000-8 Roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, dróg, lotnisk, kolei oraz wyrównywanie terenu |
| 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z

przepisami zrealizować roboty budowlane przebudowy drogi gospodarczej w m. Borzykowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości około 310 mb szerokość jezdni asfaltowej około 3,50 m . Odcinek ulicy objęty przedsięwzięciem przebiega przez miejscowość Borzykowa, Gmina Chmielnik. Początek inwestycji zlokalizowano na skrzyżowaniu z drogą powiatową   
nr 1032T w m. Borzykowa poprzez zjazd publiczny z drogi powiatowej 1032T.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Ponadto w ramach zamówienia jest również wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych/promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Szczegóły dotyczące zasad promocji w/w programu i wymogi dla tablic zawarte są pod linkiem <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610>

UWAGA: W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.1 c) do SWZ Program Funkcjonalno – Użytkowy

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

**Część 2 - Poprawa infrastruktury publicznej – INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA**

W ramach w/w części do zrealizowania są trzy zadania szczegółowe:

1. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj – wybuduj
2. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice
3. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego

|  |
| --- |
| 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 45100000-8 Przygotowanie terenu |
| 45000000-7 Roboty budowlane |
| 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |
| 45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji |
| 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |
| 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do |
| odprowadzania ścieków |
| 45236000-0 Wyrównywanie terenu |
| 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |

Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj – wybuduj

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i dwóch odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Przededworze – długość odcinka nr 1 sieci kanalizacyjnej i wodociągowej po około 8 7 0 mb każda, długość odcinka nr 2 sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej po około 400 m. Zakres koniecznych do realizacji prac określa w szczególności Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przedmiotowego zadania.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Ponadto w ramach zamówienia jest również wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Szczegóły dotyczące zasad promocji w/w programu i wymogi dla tablic zawarte są pod linkiem <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610>

UWAGA: W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.2.1 do SWZ Program Funkcjonalno – Użytkowy

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z czterema przyłączami na dz. nr ewid. 29, 287/, 28/6, 28/5, 28/4 w obrębie Minostowice, Gmina Chmielnik. Projekt obejmuje budowę przyłączy DN 160PVC (finansowanych przez właścicieli prywatnych) i sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC ( finansowana przez gminę), która będzie wpięta do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC. Zamawiający informuje iż w ramach tego zadania dysponuje jedynie projektem budowlano-wykonawczym i stosownym pozwoleniem na budowę.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Ponadto w ramach zamówienia jest również wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Szczegóły dotyczące zasad promocji w/w programu i wymogi dla tablic zawarte są pod linkiem <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610>

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.2.2 do SWZ Dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego ( doprowadzenie od ul. Mickiewicza)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ramach infrastrukturalnego uzbrojenia terenu, zabezpieczającej

docelowo odprowadzenie ścieków sanitarnych oraz uzbrojenie w wodociąg terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w m. Chmielnik dz. nr. 485/4, 512/6, 509/3, 510/3, 511/2, 550, 551/2, 507/5. Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej DN200mm (Ø200x5,9mm) PVC-U SN8 SDR34 o całkowitej długości 714mb oraz się sieć wodociągową DN125mm PE100 SDR17 o całkowitej długości 984mb. Na sieci wodociągowej projektuje się 7 hydrantów nadziemnych oraz jeden hydrant podziemny wraz z armaturą. Trasa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przebiega w obrębie działek będących własnością Gminy Chmielnik.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Ponadto w ramach zamówienia jest również wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Szczegóły dotyczące zasad promocji w/w programu i wymogi dla tablic zawarte są pod linkiem <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610>

UWAGA: W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.2.3 do SWZ Dokumentacja projektowa i uzgodnienia

- Załącznik nr 11.2.3 Przedmiary robót

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

**Część 3 – Poprawa infrastruktury publicznej – infrastruktura oświetleniowa**

W ramach w/w części należy wykonać rozbudowę infrastruktury oświetleniowej ( roboty budowlane) na podstawie gotowej dokumentacji projektowej

– w Chmielniku - ul. Bednarska, ul. Piastów, ul. Wolności w Chmielniku,

- uzupełnienie brakującego oświetlenia w miejscowościach:

Celiny, Minostowice, Suchowola, Suliszów, Grabowiec, Lipy, Łagiewniki, Piotrkowice, Suliszów, Sędziejowice, Śladków Duży, Borzykowa)

Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

W ramach w/w części należy wykonać roboty budowlane obejmujące rozbudowę infrastruktury oświetleniowej na podstawie gotowej dokumentacji projektowej

– w Chmielniku - ul. Bednarska, ul. Piastów, ul. Wolności w Chmielniku,

- uzupełnienie brakującego oświetlenia w miejscowościach:

Celiny, Minostowice, Suchowola, Suliszów, Grabowiec, Lipy, Łagiewniki, Piotrkowice, Suliszów, Sędziejowice, Śladków Duży, Borzykowa.

W ramach realizacji zadania należy wykonać roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego drogowego zgodnie z zakresem wskazanym w załączonej dokumentacji projektowej uwzględniając w szczególności następujący zakres:

- roboty budowlane zgodnie z dokumentacja techniczną stanowiącą Załącznik nr 11.3 do SWZ

- roboty pomocnicze , przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń

- zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie,

- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń

- przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do użytku, inwentaryzacja powykonawcza, dokumentacja powykonawcza itp.

- włączenie do istniejącego systemu zarzadzania energią w Gminie Chmielnik każdy odcinek wykonanego oświetlenia

- inne niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Ponadto w ramach zamówienia jest również wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych **na każdym odcinku realizowanego oświetlenia ulicznego** zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Szczegóły dotyczące zasad promocji w/w programu i wymogi dla tablic zawarte są pod linkiem <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610>

UWAGA: W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.3 do SWZ Dokumentacja projektowa i uzgodnienia, przedmiary, STWiOR

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

- Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Część 4 – Poprawa infrastruktury publicznej – plac zabaw**


Budowa integracyjnego placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj

|  |  |
| --- | --- |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71200000-0 | Usługi architektoniczne i podobne |
| 74252000-0 | Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu |
| 37535200-9 | Wyposażanie placów zabaw |
| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania tere |
| 45112700-2 | Roboty w zakresie kształtowania terenu |
| 45112720-8 | Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych |
| 77314100-5 | Usługi w zakresie trawników |
| 71354000-4 | Usługi sporządzania map |

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania oraz wybudowania integracyjnego placu zabaw z uwzględnieniem różnych kategorii wiekowej dzieci uczęszczających do przedszkola. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej i roboty w zakresie wyburzenia istniejącego budynku gospodarczego na obszarze planowanym do budowy placu zabaw. Wstępnie przewiduje się uwzględnienie wielofunkcyjnego zestawu zabawowego, trampoliny, huśtawki, bujaki, piramidy liniowej, montaż urządzeń sensorycznych, piaskownica z domkiem, zjeżdżalnia, ławka z siedziskami, tablica z regulaminem, montaż żagli przeciwsłonecznych, itp. – wymienione w PFU. Ponadto dodatkowo w ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest:

* do zakupu i dostawy mobilnych urządzeń zabawowych ( minimum 2 szt. - np. dmuchany plac zabaw tunel o długości około 9mb, np. dmuchana sala zabaw o wymiarach min.7 mb x5mb wraz z całym oprzyrządowaniem – plandeka, agregat do nadmuchiwania i inne niezbędne itp.).

Zdjęcia poglądowe przykładowych urządzeń mobilnych:



Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i uzgadniania z organami Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w/w zakresu stosownie do potrzeb.

* do zakupu i dostawy modułowego kontenera magazynowego pełniącego funkcję zaplecza technicznego do ustawienia na placu przedszkola – wymiary około 3x6m, konstrukcja stalowa, obudowa panelowa metalowa drewnopodobna, drzwi zewnętrzne zamykane na zamek, okna, wewnątrz podłoga wykładzina PCV, ściany ocieplone.

Zdjęcie poglądowe obrazujące oczekiwania Zamawiającego:

W ramach realizacji zadań wymienionych w Części 4 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla każdego zadania szczegółowego osobno. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

**Dla Części 4 realizowanej w formule zaprojektuj – wybuduj Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca szacując wysokość wynagrodzenia dla wartości prac projektowych może przyjąć max 5% wartości zadania szczegółowego ogółem.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.4 do SWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy

- Załącznik nr 11.4 do SWZ przedmiar robót.

Część 5 – Poprawa infrastruktury publicznej – INFRATRUKTURA SPORTOWA (ZENIT)

W ramach w/w części do zrealizowania są następujące działania częściowe ( roboty budowlane):

- Zadaszenie trybun na kompleksie sportowym „ZENIT wraz z budową kontenera zaplecza sportowego i modernizacją budynku kasy biletowej

Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie **budowę zadaszenia części trybun, budowę/dostawę kontenera – zaplecza sportowego oraz modernizację budynku kasy biletowej przy kompleksie sportowym Klubu „ZENIT” na ul. Dygasińskiego   
w Chmielniku.** Zamawiający informuje, iż część robót w zakresie modernizacji trybuny sportowej i w ramach zaprojektowanego zagospodarowania zostały wykonane. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie w/w prace przy wskazanych obiektach tj. w szczególności:

- ***budowa/dostawa zaplecza sportowego*** ( uzbrojony w n/w media kontener wraz z wyposażeniem biurowym). Budynek oznaczony na zagospodarowaniu jako nr 4

Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, dach płaski, konstrukcja stalowa. Wykończenie stalowe z imitacją drewna. Posadowiony na płycie fundamentowej. Wymiary szacunkowe 12x6x3,5 m. Budynek z wewnętrzną instalację wody, wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, instalację wentylacyjną, instalacją elektryczną, centralnego ogrzewania zasilaną w ciepło wytwarzane z gazu ziemnego, wewnętrzna instalacją gazu ( obiekt wyposażony w kocioł gazowy kondensacyjny i kuchenkę gazową 4-palnikową). Ponadto w kosztorysie ofertowym należy przyjąć jako kalkulacja własna koszt budowy instalacji zewnętrznych do budynku. Ponadto w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy wyposażenia ruchomego tj. stołu konferencyjnego na min. 20 osób + 25 szt. krzeseł, szafy ubraniowe – 3 szt. w zapleczu sanitarnym wykonany biały montaż ( tj. umywalka, niezbędne baterie, miska ustępowa, brodzik do prysznica, zasłona prysznicowa ( lub kabina prysznicowa) pochwyt dla niepełnosprawnych, dozowniki na mydło i papier toaletowy) szafki kuchenne lub zabudowa kuchenna w pomieszczeniu oznaczonym na projekcie nr 2 wraz z montażem zlewu i dostępem do wody bieżącej, montaż w kontenerze 3 szt. drzwi wewnętrznych, + 1 szt. – zewnętrzne, okna PCV grafitowe zgodnie z zestawieniem stolarki. Na całej powierzchni kontenera podłoga – terakota lub tarkett.

Na dachu budynku przewidziano moduły fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej. Dobrano w dokumentacji instalacji elektrycznych 29szt. modułów fotowoltaicznych połączonych szeregowo w tzw. stringi. Moduły będą połączone z inwerterem solarnym za pomocą kabli solarnych 6mm2. Szczegóły rozwiązania zawiera dokumentacja – instalacje elektryczne.

W ramach zadania należy wykonać niezbędne przyłącza dla wszystkich mediów ( elektryczne, gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe, niskoprądowe itp.).

- ***zadaszenie środkowego sektora istniejących trybun sportowych*** – oznaczone na zagospodarowaniu nr 6a poprzez budowę stalowej wiaty o wymiarach około 8mb x70mb pokrycie dachu blachą fałdową. Szczegóły techniczne zgodnie z dokumentacja projektową – Projekt wykonawczy.

***- modernizacja budynku kasy biletowej –*** oznaczone na zagospodarowaniu nr 1 ( przy wjeździe)

Prace remontowe obejmą w szczególności: uzupełnienie tynków, malowanie ścian, docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wymiana pokrycia dachu, wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych, wymiana posadzek, remont schodów zewnętrznych ( nowa okładzina z płytek) i inne niezbędne w trakcie realizacji zadania. Zakres robót wskazano w załączonych pomocniczo przedmiarach robót.

W ramach realizacji zadań wymienionych w Części 5 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla każdego zadania szczegółowego osobno. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.5 do SWZ Dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 11.4 do SWZ przedmiar robót.

- Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy.

Część 6 – Poprawa infrastruktury publicznej – INFRATRUKTURA REKREACYJNA (tężnia)

W ramach w/w części do zrealizowania są następujące działania częściowe:

- Budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenu przy zalewie „Andrzejówka” w formule zaprojektuj – wybuduj.

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu pod inwestycję pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej- etap II” Zadanie II: „Budowa tężni solankowej przy zbiorniku wodnym Andrzejówka” realizowanej na działkach nr ewid. 704/1, 201/2 (obręb: 0001 Chmielnik) oraz na dz. nr ewid. 5/1 (obręb 0024 Śladków Mały). W ramach zadania przewiduje się:

- budowę tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą: zew. instalacją technologiczną, zew. instalacją wodną, zbiornikami

- montaż małej architektury w tym w szczególności:

1. ławki z oparciem 4szt.
2. kosze na śmieci 4szt. – betonowe, wolnostojące, obudowa: beton piaskowany lub malowany
3. stojak rowerowy 1szt. - materiał wykonania: stal cynkowana i beton piaskowy montowane na fundamencie betonowym
4. tablica z regulaminem użytkowania tężni- konstrukcja aluminiowa,
5. pergola z huśtawką 10szt.- konstrukcja-stal ocynkowana, drewno, fundamentowana,

- budowę muru oporowego prefabrykowanego w kształcie litery „L”

- plac rekreacyjny – komunikacja piesza- nawierzchnia wykonana z kostki betonowej

**Zamawiający informuje i przewiduje możliwość zmiany zakresu w/w zadania ze względu na mogące pojawić się trudności związane z przewidzianą lokalizacją tężni na terenach oznaczonych LS ( lasy) i terenach przeznaczonych do zalesienia. W przypadku konieczności przeprowadzenia inwestycji z wyłączeniem terenów leśnych i koniecznej zmiany czy opracowania planu miejscowego zagospodarowania terenu realizacja zadania będzie utrudniona i długotrwała**.

W ramach realizacji zadań wymienionych w Części 6 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla każdego zadania szczegółowego osobno. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:

- Załącznik nr 11.6 do SWZ Program Funkcjonalno-użytkowy

- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy

**Część 7 – Poprawa infrastruktury publicznej - Infrastruktura oświetleniowa w msc. Przededworze**

W ramach realizacji zadania należy wykonać roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego drogowego zgodnie z zakresem wskazanym w załączonej dokumentacji projektowej uwzględniając w szczególności następujący zakres:

- roboty budowlane zgodnie z dokumentacja techniczną stanowiącą Załącznik nr 11.7 do SWZ

- roboty pomocnicze , przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń

- zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie,

- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń

- przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do użytku, inwentaryzacja powykonawcza, dokumentacja powykonawcza itp.

- włączenie do istniejącego systemu zarzadzania energią w Gminie Chmielnik każdy odcinek wykonanego oświetlenia

- inne niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zadań wymienionych w Części 7 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla każdego zadania szczegółowego osobno. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:**

**- Załącznik nr 11.7 do SWZ Dokumentacja projektowa**

**- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy**

**- Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Część 8 – Poprawa infrastruktury publicznej - Infrastruktura oświetleniowa w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego**

W ramach realizacji zadania należy wykonać roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego drogowego zgodnie z zakresem wskazanym w załączonej dokumentacji projektowej uwzględniając w szczególności następujący zakres:

- roboty budowlane zgodnie z dokumentacja techniczną stanowiącą Załącznik nr 11.7 do SWZ

- roboty pomocnicze , przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń

- zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie,

- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń

- przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do użytku, inwentaryzacja powykonawcza, dokumentacja powykonawcza itp.

- włączenie do istniejącego systemu zarzadzania energią w Gminie Chmielnik każdy odcinek wykonanego oświetlenia

- inne niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zadań wymienionych w Części 8 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla każdego zadania szczegółowego osobno. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz SWZ zawiera:**

**- Załącznik nr 11.8 do SWZ Dokumentacja projektowa**

**- Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy**

**WYTYCZNE DO TABLICY INFORMACYJNEJ**

Tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021r., poz. 953)

Wzór tablicy informacyjnej:



* Nazwa funduszu – należy wpisać: **RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**
* Nazwa zadania – należy wpisać: **Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik.**
* Dofinansowanie – kwota do uzupełnienia
* Całkowita wartość inwestycji – kwota do uzupełnienia

*Edytowalny wzór projektu w formacie .eps jest dostępny na stronie internetowej:* [*https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610*](https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610)

Parametry techniczne:

* wymagany rozmiar tablicy informacyjnej to **180 cm x 120 cm**
* tekst zamieszczony na tablicy informacyjnej powinien być widoczny i czytelny dla odbiorców
* tablicę należy wykonać z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo umieścić na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią

Ustawienie i utrzymanie:

* **tablicę informacyjną należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych**
* do ustawienia należy wybrać dobrze widoczne miejsce, mając jednak na uwadze, żeby tablica nie rozpraszała kierujących i nie ograniczała widoczności na drodze; ponadto umieszczenie tablic nie może zakłócać ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd muszą być zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznej oraz zasadami ochrony przyrody
* tablice umieszcza się na okres nie krótszy niż 5 lat od dnia oddania drogi do użytkowania
* należy dbać o stan techniczny tablicy informacyjnej i jej widoczność
* uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy wymienić lub odnowić na dzień odbioru końcowego.